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	Позиция
	Наименование  

и техническая и характеристика
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обозначение документа,
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	Код оборудования

материала
	Завод-изготовитель
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измерения
	Коли
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кг


	Примечание

	
	Комплектация дизельной водогрейной котельной серии «Титан-870»


	
	
	
	
	
	
	

	1
	Здание котельной (пространственный металлический каркас с ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей).

	
	
	
	шт
	1
	4500
	Общие габариты котельной (ДхШхВ) 5645х1720х4670мм

	2
	Водогрейный котел Энтророс ТТ50 (870 кВт)
	
	
	«Энтророс» 
(Россия, СПб)
	шт
	1
	
	

	3
	Горелка дизельная автоматизированная ECOFLAME Major P120
	
	
	ECOFLAME (Италия)
	шт
	1
	
	

	4
	Насос котловой рециркуляции ДЖИЛЕКС Циркуль 25/80
	
	
	ДЖИЛЕКС (Россия)
	шт
	1
	
	

	5
	Насос сетевой КМ-80-65-160/2-5 
	
	
	(Россия)
	шт
	2
	
	1 раб. 1 рез.

	6
	Бак расширительный мембранный WESTER WRV80
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	7
	Топливный бак 1000 литров
	
	
	
	шт
	1
	
	

	8
	Запорная и предохранительная арматура
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	9
	Установка химводоподготовки (установка умягчения Na-катионирования) АКВАФЛОУ SF 20-65 (Россия) и комплект пропорционального дозирования химических реагентов
	
	
	АКВАФЛОУ (Россия)
	компл.
	1
	
	

	10
	Технологические трубопроводы
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	11
	Приборы визуального контроля
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	12
	Система автоматики на базе контроллера
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	13
	Погодозависимое регулирование температуры теплоносителя
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	14
	Сигнализация безопасности и контроль уровня топлива в расходной ёмкости при помощи модуля GSM
	
	
	
	шт
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





